**Уточнены требования к обеспечению доступной среды для всех маломобильных групп населения, в том числе**

**на объектах различного функционального назначения**

С 1 июля 2021 года уточнены требования к обеспечению доступной среды для всех маломобильных групп населения, в том числе на объектах различного функционального назначения («СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», утвержден и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/пр).

Предусмотрены требования к местам общего пользования на территориях сложившихся застроек для передвижения маломобильных граждан, в частности:

- наличие альтернативного пути, протяженностью между расположенным на ней объектами, не более 300 м;

- обустройство пандусами бордюрными или искусственными неровностями с пешеходных и транспортных путей с перепадом высот до 0,2 м;

- обеспечение устройством тактильно-контрастных наземных указателей или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками для информирования граждан с нарушением зрения о приближении к зонам повышенной опасности.

Допускается увеличение расстояния до 150 м между организациями и местами парковки транспортных средств маломобильных граждан ввиду реконструкции или сложной конфигурации земельного участка, на котором располагаются соответствующие здания. При этом для жилых застроек будет разрешено увеличивать расстояние от парковки до подъезда жилой застройки до 200 м.

Исключается применение на путях движения маломобильных граждан крышек люков с ребрами жесткости более 5 мм, которые могли создавать травмоопасную ситуацию. Устанавливается необходимость обеспечения тактильной навигацией всех общественных зданий с числом посетителей более 50 человек.